# Настройка дисплея покупателя Posiflex PD-320 на работу с программой PALOMA365.

Необходимо скачать и установить родной драйвер дисплея с официального сайта. Дисплей установится в режиме COM порта. В нашем примере дисплей установился на порт COM6



Далее необходимо скачать Драйвер дисплея покупателя от компании Штрих-М. Он нам нужен из-за теста драйвера дисплея покупателя, с помощью которого мы настроим и проверим дисплей.

Запускаем тест драйвера и заходим в "Визуальная настройка"



Выставляем номер необходимого порта, протокол Epson, перекодировку CP Tysso и жмём ОК.



Настройка завершена.

Теперь можно проверить дисплей покупателя.

Напишем название сайта в поле "Строка" и нажмём кнопку "Вывести строку"



Результат: 